{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":10,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,9],[7,1,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年迎国评建养一体化项目养护工程于都境内G319路段路面病害维修询价报价单"]
["序 号","处治措施","  面积 (m²)","厚度(m)","单位","数量","最高单价限价(元)","报价人单价","金额(元)","备注"]
[1,"挖除(铣刨)旧路面",16800,0.1,"m³",{"v":1613.4,"d":"1613"},98,null,{"v":158113.2,"d":"158113"},"交通布控、交通维护、设备转场运输、路面铣刨、废料弃运及税金"]
[2,"乳化黏层",32490,"/","m²",32490,2.1,null,68229,"交通布控、交通维护、含机械设备、材料及税金"]
[3,"AC-13细粒式改性沥青混合料上面层",16800,0.04,"m²",16800,80,null,1344000,"交通布控、交通维护、含材料采购、拌和、运输、摊铺及税金"]
[4,"AC-20粗粒式沥青混合料下面层",15690,0.06,"m²",15690,91,null,1427790,"交通布控、交通维护、含材料采购、拌和、运输、摊铺及税金"]
[5,"超厚沥青混合料",1,0.01,"m²",1,9,null,9,"材料费，数量为暂定，实际数量按铣刨后检查基层情况确定"]
[" 合计金额(元):",{"$nulls":7},{"v":2998141.2,"d":"2998141"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}